# IEEE 802.11

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

IEEE 802.11 известен също под марката Wi-Fi, дефинира набор от стандарти за Wireless LAN/WLAN, разработени от работна група 11 на IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802). Изразът 802.11x се използва да обозначи набор от стандарти и не бива да се бърка със нито един от неговите елеминти. Не съществува самостоятелен 802.11x стандарт. Изразът IEEE 802.11 също така се отнася към първичният 802.11. За приложението на тези стандарти вижте Wi-Fi.

Серията 802.11 в момента включва шест техники за модулация във въздушна среда, всички които използват един и същ протокол. Най-популярните техники са тези определени от 802.11b, 802.11a, и 802.11g; сигурността е била първоначално включена и по-късно разширена чрез подобрението 802.11i. 802.11n е друга модулационна техника, която е наскоро разработена; Другите стандарти от фамилията (c–f, h, j) са сервизни разширения или поправки на предишни спецификации. 802.11b бе първият широко приет мрежов стандарт, последван от 802.11a и 802.11g.

802.11b и 802.11g стандартите използват 2.40 GHz (гигахерц) честотата, използвана ( в САЩ) под Part 15 на FCC Правила и регулации. Поради избора на честотния канал, 802.11b и 802.11g оборудването може да получи интерференция от микровълнови фурни, безжични телефони, Bluetooth устройства и други използващи тази честота. 802.11a стандарта използва 5 GHz честота, и за това не се влияе от продукти работещи на честота 2.4 GHz.

Спектърният сегмент на радио честотата може да варира в различните държави.

## [редактиране] Протоколи

### [редактиране] Преглед

Протокол | Дата на излизане | Оперативна честота | Data Rate (Typ) | Data Rate (Max) | Обхват (в сграда) | Обхват (на открито)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Legacy | 1997 | 2.4-2.5 GHz | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | ? | ?
802.11a | 1999 | 5.15-5.35/5.47-5.725/5.725-5.875 GHz | 25 Mbit/s | 54 Mbit/s | ~30 метра | ?
802.11b | 1999 | 2.4-2.5 GHz | 6.5 Mbit/s | 11 Mbit/s | ~30 метра | ?
802.11g | 2003 | 2.4-2.5 GHz | 25 Mbit/s | 54 Mbit/s | ~30 метра | ?
802.11n | 2007 (чернова) | 2.4 GHz s overclock do 5 GHz | 200 Mbit/s | 540 Mbit/s | ~500 метра | ~125 метра

### [редактиране] 802.11 legacy

Дата на излизане | Оперативна честота | Data Rate (Typ) | Data Rate (Max) | Обхват (в сграда) | Обхват (на открито)
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Юли 1997 | 2.4 GHz | 1 Mbit/s | 2 Mbit/s | ? | ?

Първначалната версияна стандарта IEEE 802.11 е издаден през 1997 г. и определя две скорости от 1 и 2 мегабита в секунда (Mbit/s) да се излъчват чрез инфрачервени (ИЧ) сигнали или от Frequency hopping или от Direct-sequence spread spectrum в ISM (Индустриална, научна, медицинска от англ. Industrial Scientific Medical) честотна лента на 2.4 GHz. ИЧ остава част от стандарта, която все още няма реализация.

Първоначалният стандарт дефинира Carrier Sense Multiple Access със Избягване на колизии като метод за достъп до медията. Значителен процент от наличният капацитет на каналите се жертва, за да се подобри надежността на изпращането при разнообразни и враждебни състояния на средата.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../i/e/e/IEEE_802.11_b0ec.html“.

Категория: Wi-Fi

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Afrikaans
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Latviešu
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Svenska
- Türkçe
- 中文