# DVD-Audio

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

DVD Audio е логически формат за съхранение на звук с високо качество върху DVD диск. Това е развитие на DVD стандарта, което позволява съхранение на повече и/или по-качествен звук от CD Digital Audio.

Първите дискове излизат на пазара през 2000 г. но и досега не могат да изместят CD дисковете като носител на звук. В допълнение се появява конкуренция от страна на новосъздадения хибриден формат SACD (Super Audio CD), който също предлага сравнимо качество на звука. Поради наличието вече на пазара на комбинирани възпроизвеждащи устройства, както за DVD Audio, така и за SACD на цена под 100 USD се смята че и двата стандарта ще продължат съвместно съществуването си, както при DVD-R и DVD+R.

## [редактиране] Дискретизиране и кодиране на сигнала

За разлика от CD-DA, където се използва само 16-битова дискретизация и 44.1kHz честота на квантуване тук има възможност за 16-, 20- и 24-битова дискретизация и честоти на квантуване от 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz и 192kHz. Освен стандартния за CD-DA стерео звук с два канала при DVD-Audio могат да се съхраняват от един канал (моно звук) до шест канала (5.1 съраунд саунд). При най-високите честоти на квантуване (176.4kHz и 192kHz) не е възможно съхранение на шестканален звук, а само до двуканален (виж таблицата).

| 16-, 20- или 24-бита
44.1 kHz | 48 kHz | 88.2 kHz | 96 kHz | 176.4 kHz | 192 kHz
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Моно (1.0) | да | да | да | да | да | да
стерео (2.0) | да | да | да | да | да | да
Стерео (2.1) | да | да | да | да | не | не
Стерео + моно съраунд (3.0 или 3.1) | да | да | да | да | не | не
Куадро (4.0 или 4.1) | да | да | да | да | не | не
3-стерео (3.0 или 3.1) | да | да | да | да | не | не
3-стерео + моно съраунд (4.0 или 4.1) | да | да | да | да | не | не
Съраунд саунд (5.0 или 5.1) | да | да | да | да | не | не

За кодиране на така дискретизирания сигнал се използува LPCM (Linear Pulse Code Modulation) и евентуално MLP (Meridian Lossles Packing). В зависимост от избрания метод за кодиране, честота на квантуване и дискретизация на един DVD5 диск е възможно да се съхрани от 65 мин. до 25 часова програма. Освен аудио (звук, музика) програмата може да съдържа менюта и стоп-кадри.

DVD-Audio диск не може да се възпроизвежда на повечето домашни DVD плеери. За него е необходим специален DVD-Audio плеер или комбиниран: за DVD-Video и DVD-Audio. Поради малката популярност на DVD-Audio плеерите често DVD-Audio дисковете са комбинирани: съдържат както DVD-Audio зона, така и DVD-Video зона, която се възпроизвежда от всеки домашен DVD плеер. Последната може да съдържа както видеоклипове, така и само аудио: двуканално (стерео) или шестканално (5.1 съраунд саунд).

За разлика от CD-DA, където не е предвидена защита срещу копиране, DVD-Audio разполага с мощна защита - CPPM (Copy Protection for Prerecorded Media)

следва продължение

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../d/v/d/DVD-Audio_05cd.html“.

Категория: Носители на информация

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Afrikaans
- Deutsch
- English
- Español
- Polski
- Русский
- Svenska