# 35/1000

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

35/1000
Технически данни
На въоръжени от: | 1994 г.
Носител: | н.д.
Калибър: | 35 мм.
Брой на цевите: | 1
Темп на стрелбата: | 1 000 из/мин.
Нач. скорост на снаряда: | 1 180-1 440 м/сек.
Ефективна далекобойност: | ... м.
Дължина: | 4,11 м.
Ширина: | н.д.
Височина: | н.д.
Тегло: | 450 кг.
Боекомплект: | н.д.
Управление: | електрическо

35/1000 е многоцелево револверно самолетно оръдие, произвеждано от компанията "Oerlikon Contraves", Швейцария.

## [редактиране] История

Работата по 35/1000 (35 мм/1000 сн.) започва в началото на 1990-те години. Първият прототип е произведне през 1994 г. и в края на същата година са проведени първите огневи изпитания.

Поради големите си размери и тегло оръдието се използва ограничено в съвеременната авиация. Използва се предимно при самолетите за огнева поддръжка или в прикачни оръдейни контейнери.

## [редактиране] Техническо описание

Оръдието е изпълнено по схема с четиризаряден барабан, което позволява стрелба с различни 35 мм калибрени и подкалибрени снаряди. Стрелбата се осъществява чрз електроспусък, а автоматиката работи за сметка на барутните газове.

Цевта на оръдието е нарезна с 24 канала с дясна стъпка. Дължината й е 2,76 м. при тегло - 100 кг (без дулния спирач). Захранването с боеприпаси е от беззвенови тип, а подаването им става от дясната страна на оръдието.

Електирческата система използва постоянен ток с напрежение 24. Изпълнена е така, че при недотикване на снаряда или засечка изстрел не се произвежда.

Използват се следните видове боеприпаси: AHEAD, HEI и APDS-T.

## [редактиране] Виж още

- Списък на авиационни оръжия

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../3/5/2F/35_1000_19cf.html“.

Категория: Авиационно въоръжение

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене