# RTP

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

RTP (от английски Real-time Transport Protocol, „Протокол за транспорт в реално време“) е мрежов протокол, който определя стандартен формат на пакета за доставяне на аудио и видео данни по Интернет. Не е определен стандартен TCP или UDP порт за комуникация на протокола. Еднинственото правило е да се използва четен UDP порт и следващият нечетен порт е за RTP. Въпреки че не са изрично посочени портовете за употреба, протоколът бива конфигуриран на портове 16384-32767. Това предполага трудности при преминаването на защитни стени.

Според RFC 1889 протоколът предлага следните услуги:

- Определяне на типа на натоварването - определя се типа на прехвърляното съдържание
- Номериране на поредицата от пакети - т.е. кой пакет в кой по ред е пристигнал
- Отчитане на времето в пакета - предлага синхронизация и изчисления на евентуално задръстване по мрежата
- Следене за доставката на пакети

Тази статия е мъниче. Можете да помогнете на Уикипедия, като я разширите. Просто щракнете на редактиране и добавете онова, което знаете.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../r/t/p/RTP_f82a.html“.

Категории: Мрежови протоколи | Мъничета

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- עברית
- Nederlands
- 日本語
- Polski
- Português
- Русский
- Română
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- 中文