# Аеростат

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

За тази статия някой е преценил, че се нуждае от вниманието на редактор с по-задълбочени познания по авиация и/или физика.
Моля, помогнете да се намери такъв редактор или подобрете тази страница, ако можете.

Привързан балон, използван като провивовъздушна защита.
Свободнолетящ балон.
Малък рекламен дирижабъл.

Аеростат е наименованието на летателен апарат по-лек от въздуха - балон или дирижабъл.

Подемната сила при аеростатите се дължи на разликата в плътността на газа в аеростата и този на заобикалящата го среда в съответствие със закона на Архимед.

## [редактиране] Балон и дирижабъл

Балонът се състои от мехур, който се пълни с по-лек от въздуха газ, и кош (гондола), в който се поместват хората и товарите. Той е зависим от въздушните течения и няма двигател. Дирижабълът има аеродинамична форма и се управлява с кормило. Теглителната му сила се създава от витла, задвижвани от двигател.

## [редактиране] Леки газове

Аеростатите се пълнят с по-леки от въздуха газове (водород, хелий, горещ въздух) и поради това се издигат нагоре, като мехурче въздух във водата. Водородът осигурява силен подем, но е лесно запалим. В съвременните дирижабли се използва главно по-безопасният хелий. Издигането на балоните се подпомага чрез изхвърляне на баласт, а спускането - чрез изпускане на газ през клапан (процеп) в горната част на мехура. Предназначените за по-големи височини са с херметически затворена гондола.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%B5/%D1%80/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.html“.

Категории: Статии за редактиране | Летателни апарати

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Català
- English
- Español
- فارسی
- Français
- Italiano
- Oyghurque
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Svenska