# Mini-DIN

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Mini-DIN конектор

Mini-DIN конекторът e вид електрически конектор, използван при най-различни устройства. Той е по-новият вариант на DIN-куплунга, който е добре познат и широко използван в близкото минало. Абревиатурата DIN означава „Deutsches Institut für Normung“ (Германски институт за стандартизация) - и двата вида конектори са създадени по стандарти на тази организация.

## [редактиране] Технически детайли

Mini-DIN конекторите имат диаметър от 9,5 mm и са общо седем вида според броя на пиновете. Те варират от три до девет.

## [редактиране] Приложение

Mini-DIN конекторите намират приложение на много места, напр. в видео/аудио техниката, в предаването на компютърни данни и за нисковолтово постояннотоково захранване:

- LocalTalk мрежа на Apple (Mini-DIN 3)
- Apple Desktop Bus (Mini-DIN 4)
- S-Video (Mini-DIN 4)
- конектор PS/2 клавиатура/мишка (Mini-DIN 6)
- Macintosh сериен порт (Mini-DIN 8)
- Apple GeoPort (модифициран Mini-DIN 8 с допълнителен пин)
- Електрически жак
- Sega Mega Drive/Sega Genesis , Sega Mega Drive II (Mini-DIN 9)
- Sega модел Saturn (Mini-DIN 10, нестандартен)
- Commodore модел Plus/4 (Mini-DIN 7)
- Alpine iPod интерфейс (D-форма Mini-Din 10, нестандартен)
- JVC Mini-Din 8 (нестандартен)

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../m/i/n/Mini-DIN_eb42.html“.

Категории: Електротехника | Информационни технологии | Компютри

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Deutsch
- English
- Svenska