# SAAB 32 Lansen

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

SAAB 32 Lansen
Тип | изтребител/бомбардировач
Производител | SAAB
Първи полет | 3 ноември 1952
Въведен в експлоатация | 1955
Изведен от експлоатация | 1997
Състояние | изведен от експлоатация
Използван за пръв път от | Военновъздушни сили на Швеция Военновъздушни сили на Швеция
Произведен | 1953-1959
Произведени бройки | 450

SAAB 32 Lansen (на шведски: пика) е двуместен шведски боен самолет, произвеждан през 50-те години.

## [редактиране] История

През 1948 година шведското министерство на отбраната представя на SAAB искане за самолет, който да може да достигне всяка точка по 2000-километровото шведско крайбрежие в рамките на един час, излитайки от централната част на страната. Новата машина трябва да замени остарелите витлови бомбардировачи от 40-те години. Предвидените системи за управление са включвали необичайно много за времето си електронно оборудване. Новата схема е наречена с кодовото название Р1150. Първият полет на прототипа се състои през 1953 година. Планирано е било модифицирането на самолета да носи ядрени боеприпаси, но Швеция прекратява усилията си за създаване на атомна бомба и концепцията е изоставена. През 1997 година са изтеглени от употреба последните самолети Lansen.

## [редактиране] Дизайн

Дизайнът на самолета е новаторски за 50-те години. Това е една от първите самолетни конфигурации, създадени на компютър. Крилете на Лансен са под ъгъл от 35 градуса. Двигателят е Svenska Flygmotor RM6A, който е всъщност Ролс-Ройс Ейвън 100, строен по лиценз в Швеция. Конфигурацията е двуместна, но няма тренировъчен вариант.

## [редактиране] Варианти

A 32A
  Това е щурмовият вариант на самолета, който се е използвал и за военноморски операции. Строен е между 1955 и 1958, и са създадени общо 287 бройки. Въоръжението му включва четири 20-милиметрови оръдия "Бофорс" и две управляеми ракети SAAB 304. Изтеглен от употреба през 1978 година.
A 32B
S 32C
J 32D
J 32E
J 32E
J 32U

## [редактиране] Характеристики (J 32B)

#### [редактиране] Основни характеристики

- Екипаж : 2
- Дължина : 14.94 метра
- Размах на крилете : 13 метра
- Височина : 4.65 метра
- Площ на крилете : 37.4 кв. метра
- Тегло (празен) : 7,500 килограма
- Максимално летателно тегло : 13,500 килограма
- Двигател : Svenska Flygmotor RM6A, с тяга 47.0 kN, 65.3 kN с доизгорител

#### [редактиране] Технически характеристики

- Максимална скорост : 0.93 Мах (990 км/ч) на височина 11,000 метра
- Максимална дължина на полета без презареждане : 2,000 километра
- Таван на полета : 15,000 метра

#### [редактиране] Въоръжение

- 4 30-милиметрови оръдия ADEN
- 4 ракети "въздух-въздух" Rb 24
- 3 противокорабни ракети Rb 04C

## [редактиране] Други самолети от серията

29 - 32 - 35 - 37 - 39

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../s/a/a/SAAB_32_Lansen_2172.html“.

Категория: Шведски бойни самолети

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Deutsch
- English
- Español
- Eesti
- Français
- Italiano
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Suomi
- Svenska