Postleddtall - Wikipedia

# Postleddtall

### From Wikipedia

De Postleddtall is en Reeg von eenstellige Tallen oder Bookstaben in de Postanschrifft op Breeven, Paketen oder Päckchen, de den Tostelloort beter bestimmt. Annere geografsche Slötel sünd Telefonvörwahl, Autokennteken un Amtlich Gemeenslötel.

No Angaven von den Weltpostvereen hebbt 117 Länner bit 2003 Postleddtallen hat.

Bi de Rekenmaschienen mutt man dorob achten, dat de Postleddtall keen Tall is, obers ene Tekenreeg. Wenn man dat as Tall beneumen dee, denn ward den Null an’n Anfang -as in Düütschland un in de mehrsten Länner- verlooren. In annere Länner hebbt de Postleddtallen ook Bookstaben, as in Kanada, Grootbritannien un Noordirland, in de Nedderlannen un annere.

## [Ännern] Weblenken

- Postleddtall seuken bi de Düütsch Post (hochdüütsch)
- Internatschonal Postleddtall seuken (ingelsch)

Vun „http://nds.wikipedia.org../../../p/o/s/Postleddtall.html“

Sietenkategorien: Kommunikatschoon

##### Views

- Artikel
- Diskuschoon
- Aktuelle Version

##### Mitmaken

- Hülp
- Wikipedia-Portal
- Spennen

##### Söken

##### Annere Spraken

- Alemannisch
- Aragonés
- Asturianu
- Boarisch
- Беларуская
- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Français
- Furlan
- Frysk
- עברית
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Latina
- Lietuvių
- Nedersaksisch
- Nederlands
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Sicilianu
- Slovenčina
- Српски / Srpski
- Svenska
- Тоҷикӣ
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- West-Vlams
- Walon
- 中文