# DX-код

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Зображення:Dx135can.jpg
Картридж плівки формату 135 з DX-кодом: ISO125, 24 кадр., +f/3 -f/1

DX-код (англомовне скорочення Digital indeX) є стандартом маркувань касет плівки формату 135 та APS. Камера (залежно від її конструкції) може використовувати значення DX-коду для керування вбудованим експонометром для підказок фотографу чи автоматичного вибору параметрів експонування. Фізично DX-код є участками, які можуть бути провідними чи діаелектричними (зазвичай срібного та чорного кольорів) і зчитується камерою електричним способом. Першою камерою, яка використовувала DX-код для керування експонометром була Konica TC-X.

## [ред.] Електричні контакти

На корпусі картриджу плівки формату 135 присутні два рядки по шість контактів (областей), які можуть бути провідними, або ідаелектричними. Два контакти (1 і 7) завжди провідні, і викоримстовуються як спільні («земляні»). Решта контактів несуть корисну інформацію — перший рядок вказує чутливість плівки, а другий — кількість кадрів (довжину зарядженої у картридж плівки) та експоширину плівки. Розташування контактів:

С | Ч1 | Ч2 | Ч3 | Ч4 | Ч5
С | Д1 | Д2 | Д3 | Ш1 | Ш2

Тут 'С' є спільними контактами (завжди провідні), 'Ч' позначають чутливість плівки, 'Д' — довжину плівки, а 'Ш' — експошироту.

## [ред.] Опис варіантів кодування

Чутливість
Чутливсіть по шкалі ISO | 1-й ряд
--- | ---
25 |  |  |  |  |  |
32 |  |  |  |  |  |
40 |  |  |  |  |  |
50 |  |  |  |  |  |
64 |  |  |  |  |  |
80 |  |  |  |  |  |
100 |  |  |  |  |  |
125 |  |  |  |  |  |
160 |  |  |  |  |  |
200 |  |  |  |  |  |
250 |  |  |  |  |  |
320 |  |  |  |  |  |
400 |  |  |  |  |  |
500 |  |  |  |  |  |
640 |  |  |  |  |  |
800 |  |  |  |  |  |
1000 |  |  |  |  |  |
1250 |  |  |  |  |  |
1600 |  |  |  |  |  |
2000 |  |  |  |  |  |
2500 |  |  |  |  |  |
3200 |  |  |  |  |  |
4000 |  |  |  |  |  |
5000 |  |  |  |  |  |

Довжина плівки
Кількість кадрів | 2-й ряд
--- | ---
other |  |  |  |  |  |
12 |  |  |  |  |  |
20 |  |  |  |  |  |
24 |  |  |  |  |  |
36 |  |  |  |  |  |
48 |  |  |  |  |  |
60 |  |  |  |  |  |
72 |  |  |  |  |  |

Експоширота
Експоширина плівки (у f-stop) | 2-й ряд
--- | ---
±½ |  |  |  |  |  |
±1 |  |  |  |  |  |
+2 −1 |  |  |  |  |  |
+3 −1 |  |  |  |  |  |

## [ред.] Використання

Сучасні плівкові камери формату 135 та APS використовують DX-коди без втручання користувача.

Камери професійної серії провідних виробників зазвичай дозволяють ігнорувати позначення DX-коду на касеті, і встановити значення чутливості вручну, що дозволяє експонувати плівку із екпозицією, нормальною для плівки іншої чутливістю, і змінювати чутливість до необхідної у процесі проявлення плівки (так званий пуш-процес), чи здійснювати інші дії згідно свого художнього задуму. Сучасні аматорські камери зазвичай не дозволяють встановлювати чутливість плівки вручну, проте фотограф знаючи принципи DX-кодування може змінити код згідно свого зажуму.

## [ред.] Дивіться також

- APS
- плівка формату 135

Отримано з http://uk.wikipedia.org../../../d/x/-/DX-%D0%BA%D0%BE%D0%B4_f437.html

Категорія: Фототехніка

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Участь

- Портал спільноти
- Кнайпа
- Довідка
- Пожертвування

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Deutsch
- English
- Français