# RFID

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

RFID (англ. Radio frequency identification) – радіочастотна ідентифікація.

Радіочастотне розпізнавання здійснюється за допомогою закріплених за об'єктом спеціальних міток, що несуть ідентіфікаційну та іншу інформацію. Про цей метод, що вже став основою побудови сучасних безконтактних інформаційних систем, і що має стійку назву RFID-технології.

## [ред.] Основні переваги RFID-технології

- для RFID не потрібний контакт або пряма видимість;
- RFID-мітки читаються швидко і точно (наближуючись до 100%-вої ідентифікації);
- RFID може використовуватися навіть в агресивних середовищах, а RFID-мітки можуть читатися через бруд, фарбу, пар, воду, пластмасу, деревину;
- пасивні RFID-мітки мають фактично необмежений термін експлуатації;
- RFID-мітки несуть велику кількість інформації і можуть бути інтелектуальними;
- RFID-мітки практично неможливо підробити;
- RFID-мітки можуть бути не тільки для читання, але і з записом інформації;

## [ред.] Де застосовуються RFID-системи?

RFID-системи застосовуються в різноманітних випадках, коли потрібен оперативний і точний контроль, відстеження і урахування численних переміщень різноманітних об'єктів. Типові застосування:

- електронний контроль за доступом і переміщеннями персоналу на території підприємств;

керування виробництвом, товарними і митними складами (особливо значними ), магазинами, видачею і переміщенням товарів і матеріальних цінностей;

- автоматичний збір даних і при необхідності нарахування оплати на залізницях, платних автомобільних дорогах, на вантажних станціях і терміналах;
- контроль, планування і керування рухом, інтенсивністю графіка і вибором оптимальних маршрутів;
- суспільний транспорт - керування рухом, оплата проїзду й оптимізація пасажиропотоків;
- системи електронних платежів для усіх видів транспорту, включаючи організацію платних доріг, автоматичний збір плати за проїзд і транзит, платні автостоянки;
- забезпечення безпеки (у комплексі з іншими технічними засобами аудіо- і видеоконтролю).

захист і сигналізація на транспортних засобах.

## [ред.] Як працюють RFID-системи?

Система складаються з трьох основних компонентів: зчитувача (ридера), транспондера (котрий звикло зветься міткою або тегом, від англ. tag і комп'ютерної системи опрацювання даних.

Ридер має приймально-передавальний пристрій та антену, що посилають сигнал до тегу і приймають відповідний, мікропроцессор, що перевіряє і декодує дані, а також пам'ять, що зберігає дані для наступної передачі, якщо це необхідно.

Основні компоненти тега - інтегральна схема, що управляє зв'язком із зчитувачем і антена. Чіп має пам'ять, що береже ідентифікаційний код або інші дані. Тег виявляє сигнал від ридера і починає передавати дані, збережені в його пам'яті, обернено в рідер.

Немає ніякої потреби в контакті або прямої видимості між зчитувачем і тегом, оскільки радіосигнал легко проникає через неметалеві матеріали. Таким чином, теги навіть можуть бути сховані усередині тих об'єктів, що підлягають ідентифікації.

теги бувають активними або пасивними. Активні теги працють від приєднаної або умонтованої батареї, вони потребують меншої потужності зчитувача і, як правило, мають велику дальність читання. Пасивна мітка функціонує без джерела харчування, одержуючи енергію із сигналу зчитувача. Пасивні мітки менше і легше активних, дешевші, мають фактично необмежений термін служби.

Активні і пасивні теги можуть бути тільки для читання, із читанням-записом і що записуються однократно , дані в які можуть бути занесені користувачем;

## [ред.] Галузі застосування RFID системи

Галузь застосування системи визначається її частотою. RFID-системи діляться на:

1) Високочастотні (850-950 Mhz і 2,4-5 Ghz), що використовуються там, де потрібна велика відстань і висока швидкість зчитування, наприклад контроль залізничних вагонів, автомобілів, системи збору відходів. Наприклад, ридери встановлюють на шлагбаумах, а транспондер закріплюється на вітровому або бічному склі автомобіля. Велика дальність дії дає можливість безпечної установки ридерів поза межами досяжності людей.

2) Проміжні частоти (10MHz-15MHz) - там, де повинні бути передані великі кількості даних.

3) Низькочастотні (100-500 Khz). Використовуються там, де припустимо невеличка відстань між об'єктом і рідером. Звичайна відстань зчитування складає 0,5 метра, а для тегів, умонтованих у маленькі “кнопочки”, дальність читання, як правило, ще менше - біля 0,1 метра. Велика антена рідера може якоюсь мірою компенсувати таку дальність дії невеличкого тега, але випромінювання високовольтних ліній, моторів, комп'ютерів, ламп і т.і., заваджає її роботі. Більшість систем керування доступом, безконтактні карти, керування складами і виробництвом використовує низьку частоту.

## [ред.] Посилання

http://www.rfidjournal.com/

- Academic papers on RFID & inventory problems

Отримано з http://uk.wikipedia.org../../../r/f/i/RFID_4b20.html

Категорії: Інформаційна безпека | Ідентифікація | Акроніми

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Участь

- Портал спільноти
- Кнайпа
- Довідка
- Пожертвування

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Español
- Euskara
- Suomi
- Français
- עברית
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenčina
- Slovenščina
- Српски / Srpski
- Svenska
- தமிழ்
- Türkçe
- 中文