# Ізоелектрична точка

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Ізоелектричною точкою речовини називають значення pH, при якому максимальна доля іонів цієї речовини в розчині набуває нульового електричного заряду. При такому рН речовина найменш рухлива в електричному полі, і дану властивість можна використовувати для очищення та розділення розчинних речовин шляхом електрофорезу і т. ін.

Такий підхід до розділення речовин особливо широко застосовується при роботі з органічними, особливо високомолекулярними, сполуками - амінокислотами, протеїнами, порфірінами тощо.

Для амінокислот, у яких іонізуються лише карбоксильна та аміногрупа, ізоелектричну точку можна обчислити за наступною формулою:

Для речовин, які в розчині мають три і більше заряджених групи, при обчисленні значення ізоелектричної точки використовують узагальнене рівняння:

  ,

де pKa - значення константи кислотної іонізації.

## [ред.] Ресурси мережі Інтернет

- EMBL WWW Gateway to Isoelectric Point Service
- Ізоелектричною точкою

Отримано з http://uk.wikipedia.org../../../%D1%96/%D0%B7/%D0%BE/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0.html

Категорія: Хімія

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Участь

- Портал спільноти
- Кнайпа
- Довідка
- Пожертвування

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Català
- Dansk
- English
- Suomi
- Français
- עברית
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Polski
- Português
- Svenska
- 中文