# Єдині правила безпеки при підривних роботах

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Єди́ні пра́вила безпе́ки при підривни́х робо́тах — (ЄПБ) — міжгалузевий нормативний документ, що встановлює норми, правила, способи і методи безпечного ведення підривних робіт на об'єктах гірничої промисловості.

ЄПБ обов'язкові для виконання посадовими особами підприємств, організацій та закладів (незалежно від форми власності), які пов'язані з виготовленням, перевезенням, зберіганням, використанням та обліком вибухових речовин (ВР), а також працівниками організацій-фундаторів таких підприємств (асоціацій, корпорацій і т.п.), працівниками проектних і науково-дослідних організацій.

ЄПБ включають основні положення щодо загального порядку використання ВР, їх класифікації за ступенем небезпеки при поводженні з ними і умовах використання, маркування, порядку одержання дозволу на використання і зберігання, випробування, місць зберігання, щодо ведення підривних робіт, вимог персоналу для проведення підривних робіт, правил перевезення ВР і доставки до місць роботи, зберігання на місцях роботи, безпечних відстанях при проведенні підривних робіт і зберігання ВР, щодо порядку приймання, відпускання та обліку ВР, поводження з ними (правила сушіння, подрібнення, розморожування і т.п.), знищення ВР, способів підривання, виготовлення бойовиків, підпалювальних і контрольних трубок. В ЄПБ викладені загальні правила проведення підривних робіт: вимоги до технічної документації і персоналу для їх проведення, врахування особливих гірничотехнічних умов проведення підривних робіт, правил охорони небезпечних зон і попередження входу людей в ці зони, заряджання шпурів і конструкції зарядів, особливості масових вибухів, правила ліквідації зарядів, що не вибухнули (відмов). Наведені додаткові вимоги щодо ведення підривних робіт в підземних виробках: вибоях шахтних стволів, тунелів і метрополітенів, у вугільних шахтах, небезпечних по газу, які розробляють пласти, небезпечні щодо вибухів пилу, гірничих ударів, при струсному підриванні, підривних роботах в нафтових шахтах, на об'єктах гірничорудної і нерудної промисловості, небезпечних щодо вибухів газу і пилу. В окремому розділі ЄПБ наведені вимоги щодо проведення підривних робіт на об'єктах, що знаходяться на земній поверхні: підриванні свердловинних, котлових і камерних зарядів; підривних роботах при сейсморозвідці, гасінні пожеж на свердловинах, підривах льоду, підводних підривних роботах, гасінні лісових пожеж тощо. ЄПБ містять ряд додатків, які пояснюють, уточнюють основні положення.

## [ред.] Джерела

- Гірничий енциклопедичний словник: в 3 т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2001—2004. ISBN 966-7804-19-4

- Мала гірнича енциклопедія: В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас, 2004. ISBN 966-7804-14-3

Отримано з http://uk.wikipedia.org../../../%D1%94/%D0%B4/%D0%B8/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.html

Категорії: МГЕ | Буровибухові роботи | Охорона праці | Керівні документи у гірництві

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Участь

- Портал спільноти
- Кнайпа
- Довідка
- Пожертвування

##### Пошук