# EDRAM

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

EDRAM (англ. eDRAM, embedded DRAM ) — кеш-пам'ять типу edram, на відміну від широко поширеної на даний момент SRAM-пам'яті.

## [ред.] Характеристики

Площа чарунки: 0,126 мм2;

Напруга живлення: 1 В;

Щільність чіпів: 2 Мбіт;

Потужність змінного струму: 76 мвт;

Споживана потужність в недіючому режимі: 42 мвт;

Середній час, необхідний для прочитування даних (NS-рейтинг): 2 нс;

Латентність: 1,5 нс.

| Це незавершена стаття про комп'ютери. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.

Отримано з http://uk.wikipedia.org../../../e/d/r/EDRAM_5105.html

Категорії: Незавершені статті про комп'ютери | Акроніми | Апаратне забезпечення

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Участь

- Портал спільноти
- Кнайпа
- Довідка
- Пожертвування

##### Пошук

##### Іншими мовами

- English
- 日本語