# ISO 216

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

серії ISO 216
(мм × мм)
серія A
A0 | 841 × 1189
A1 | 594 × 841
A2 | 420 × 594
A3 | 297 × 420
A4 | 210 × 297
A5 | 148 × 210
A6 | 105 × 148
A7 | 74 × 105
A8 | 52 × 74
A9 | 37 × 52
A10 | 26 × 37
серія B
B0 | 1000 × 1414
B1 | 707 × 1000
B2 | 500 × 707
B3 | 353 × 500
B4 | 250 × 353
B5 | 176 × 250
B6 | 125 × 176
B7 | 88 × 125
B8 | 62 × 88
B9 | 44 × 62
B10 | 31 × 44
серія C
C0 | 917 × 1297
C1 | 648 × 917
C2 | 458 × 648
C3 | 324 × 458
C4 | 229 × 324
C5 | 162 × 229
C6 | 114 × 162
C7/6 | 81 × 162
C7 | 81 × 114
C8 | 57 × 81
C9 | 40 × 57
C10 | 28 × 40
DL | 110 × 220

ISO 216 — стандарт розміру паперу, що використовується більшістю країн в наш час. Даний стандарт визначає добре відомий формат паперу А4.

## [ред.] Історія стандарту

Найдавніша збережена письмова згадка з ідеєю використання квадратного кореня з 2 у пропорціях сторін паперу —- лист написаний 25 жовтня 1786 німецем Georg Christoph Lichtenberg. [1].

У французькому законі про оподаткування паперу “Loi sur le timbre (no. 2136)” опублікованому 3 листопада 1798 вказувались формати, розміри яких точно відповідали сучасним форматам A2, A3, B3, B4, B5. Однак ці формати не стали популярними та про них швидко забули. [2]

Серії форматів паперу A, B, C котрі розраховувались за ідентичним принципом що і “Loi sur le timbre” винайдені заново, цілком незалежно від французьких, німцем Dr. Walter Porstmann. Вони були затверджені у німецькому стандарті DIN 476 від 1922.

Протягом 1924 -1975 стандарти, що базувались на німецькому DIN 476 затверджені багатьма країнами для власного використання. Як результат у 1975 на основі DIN 476 прийнятий стандарт ISO 216. Нині він використовується більшістю країн світу, окрім Канади, США та частково Мексики. [3]

## [ред.] Серія A

Папір серії A має співвідношення сторін , хоча заокруглене до міліметра. A0 визначений так, щоб його площа складала 1 м², (з заокругленням до міліметра). Наступні розміри паперу в серії A1, A2, A3,тощо, визначені шляхом зменшення вдвічі попереднього формату паралельно до його коротшої сторонни, і знову ж таки з заокругленням. Найчастіше використовується папір А4 (210 × 297 мм).

## [ред.] Серія B

Формат серії В це середнє геометричне між форматом серії А з відповідною цифрою та форматом серії А з цифрою меншою на 1. Наприклад В1 — середнє геометричне між A1 та A0. Сторони B0 наступні 1 м до м.

## [ред.] Серія С

Формат серії С — середнє геометричне між форматами В та А з однаковими цифрами. Наприклад C2 — середнє геометричне між B2 та A2. Формати серії С використовуються переважно для конвертів. Якщо зігнути аркуш формату A4 отримаємо формат A5 який чудово ввійде у конверт C5.

## [ред.] Допуски

У стандарті визначені такі допуски

- ±1.5 мм для розмірів до 150 мм,
- ±2 мм для розмірів в межах від 150 до 600 мм,
- ±3 мм для розмірів понад 600 мм.

## [ред.] Порівняння серій A,B,C

Розміри паперу ISO 216 у міліметрах та у дюймах
| формати серії A | формати серії B | формати серії C
--- | --- | --- | ---
цифра | міліметри | дюйми | міліметри | дюйми | міліметри | дюйми
0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | 1000 × 1414 | 39.4 × 55.7 | 917 × 1297 | 36.1 × 51.1
1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | 707 × 1000 | 27.8 × 39.4 | 648 × 917 | 25.5 × 36.1
2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | 500 × 707 | 19.7 × 27.8 | 458 × 648 | 18.0 × 25.5
3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | 353 × 500 | 13.9 × 19.7 | 324 × 458 | 12.8 × 18.0
4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 | 229 × 324 | 9.0 × 12.8
5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 | 162 × 229 | 6.4 × 9.0
6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | 125 × 176 | 4.9 × 6.9 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4
7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 | 88 × 125 | 3.5 × 4.9 | 81 × 114 | 3.2 × 4.5
8 | 52 × 74 | 2.0 × 2.9 | 62 × 88 | 2.4 × 3.5 | 57 × 81 | 2.2 × 3.2
9 | 37 × 52 | 1.5 × 2.0 | 44 × 62 | 1.7 × 2.4 | 40 × 57 | 1.6 × 2.2
10 | 26 × 37 | 1.0 × 1.5 | 31 × 44 | 1.2 × 1.7 | 28 × 40 | 1.1 × 1.6
| серія A | серія B | серія C

## [ред.] Застосування

До прийняття ISO 216 у світі використовувались різноманітні формати паперу. Ці формати не були пов’язаною системою і визначались на основі не метричних одиниць. Формати ISO 216 організовані навколо співвідношення , два онакових аркуша разом утворюють аркуш з таким же співвідношенням сторін. Простіше, при зменшенні два аркуша А4 копіюються на один, а аркуш A4 при збільшенні копіюється на A3, половина аркуша A4 при збільшенні копіюється на A4.
Основні країни, у яких стандарт ISO 216 не є поширеним — США та Канада, (використовується система Letter, Legal, та Executive).

## [ред.] Посилання

- Частина змісту статті запозичена із еквівалентної статті у англомовній Вікіпедії.
- International standard paper sizes: ISO 216 опис та обґрунтування
- ISO 216 at iso.org

Отримано з http://uk.wikipedia.org../../../i/s/o/ISO_216_03c7.html

Категорії: Стандарти ISO | Типографія | Документознавство

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Участь

- Портал спільноти
- Кнайпа
- Довідка
- Пожертвування

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Deutsch
- Eesti
- Español
- Français
- 한국어
- Italiano
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Português
- Slovenščina
- Suomi
- Svenska
- Türkçe
- 中文