# Sound Blaster

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Sound Blaster — родина звукових карт для платформи IBM PC. Створена фірмою Creative Labs, що базується в Сінгапурі.

- Sound Blaster, листопад 1989 - 11 голосий, сумісний з Adlib ФМ синтезатор, 8 бітні моно семпли — програванння до 23 кГц, запис до 11 кГц, порт джойстика, MIDI інтерфейс
- Sound Blaster 2.0 — наявність власного переривання для кращої підтримки багатозадачності, підтримується в OS/2
- Sound Blaster Pro, травень 1991 — стерео звук
- Sound Blaster Pro 2.0
- Sound Blaster 16, червень 1992 — 16 бітний звук, роз'єм для зовнішньої плати табличного синтезу
- Sound Blaster AWE32, березень 1994 - 30 канальний табличний (wavetable) синтез
- Sound Blaster AWE64
- Sound Blaster PCI64 and PCI128
- Sound Blaster PCI512 — полегшена версія Live!
- Sound Blaster Live!, серпень 1998 - процесор EMU10K1 , DSP із 2.44 мільйонів транзисторів, EAX
- Sound Blaster Audigy, серпень 2001
- Sound Blaster Audigy 2, , вересень 2002
- Sound Blaster Audigy 2 ZS, Sound Blaster Audigy 2 Value, and Sound Blaster Live! 24-bit

Отримано з http://uk.wikipedia.org../../../s/o/u/Sound_Blaster_f29c.html

Категорії: Апаратне забезпечення | IBM PC

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Участь

- Портал спільноти
- Кнайпа
- Довідка
- Пожертвування

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Русский
- Svenska
- 中文