# Εικόνα:Canon Lide 20.JPG

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

Μέγεθος αυτής της προεπισκόπησης: 450 × 600 pixel
Εικόνα σε υψηλότερη ανάλυση (1536 × 2048 pixel, μέγεθος αρχείου: 1,55 MB, τύπος MIME: image/jpeg)

## [Επεξεργασία] Περιγραφή

Usb σαρωτής χαμηλού προφίλ, τεχνολογίας LED.

Φωτογράφος: Χρήστης:Greekwikipedian

## [Επεξεργασία] Άδεια χρήσης

| Αυτή η εικόνα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία. Ωστόσο, ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπει σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει, διανείμει ή τροποποιήσει την εικόνα για οποιονδήποτε σκοπό (εμπορικό ή όχι).

Προς τον χρήστη που επιφόρτωσε το αρχείο: Είναι απαραίτητο να αναφέρετε τον δημιουργό και κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων της εικόνας ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί ο παραπάνω ισχυρισμός.

## Ιστορικό εικόνας

Υπόμνημα: (παρόν) = η παρούσα εικόνα/γραφικό, (διαγ.) = διαγραφή αυτής της παλαιάς εικόνας, (rev) = επαναφορά αυτής της παλαιάς έκδοσης
Πατήστε στην ημερομηνία για να προβάλλετε την εικόνα που φορτώθηκε την ημέρα εκείνη..

- ('διαγραφή') (παρόν) 00:41, 15 Ιουνίου 2007 . . Greekwikipedian (Συζήτηση | Συνεισφορά) . . 1536×2048 (1.625.456 bytes) (Usb σαρωτής χαμηλού προφίλ, τεχνολογίας LED. Φωτογράφος: Χρήστης:Greekwikipedian)

- Επεξεργασία του αρχείου με την χρήση εξωτερικής εφαρμογής

  Δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες.

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Σαρωτής

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon PowerShot A400
Οριζόντια ανάλυση | 180 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 180 dpi
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 03:33, 15 Ιουνίου 2007
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1
Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία
Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Αυτόματη έκθεση
Ισορροπία των λευκών | Αυτόματη ισορροπία των λευκών
Αναλογία ψηφιακού zoom | 1
Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης
Χρόνος έκθεσης | 1/60 sec (0.016666666666667)
Αριθμός F | f/3.8
Έκδοση exif | 2.2
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 03:33, 15 Ιουνίου 2007
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 03:33, 15 Ιουνίου 2007
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 5
Ταχύτητα κλείστρου | 5.90625
Διάφραγμα | 3.84375
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 3.84375
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο
Φλας | 25
Εστιακή απόσταση του φακού | 8.65625 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 11725.190839695
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 11702.857142857
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../c/a/n/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7ECanon_Lide_20.JPG_89d4.html"

Κατηγορία: Εικόνες προς ελεύθερη χρήση

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση