# Ανάφλεξη

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ανάφλεξη ή έναυση είναι η έναρξη της καύσης, δηλαδή της χημικής αντίδρασης που λαβαίνει χώρα κατά την ένωση ενός καυσίμου με το οξυγόνο.

Για να συμβεί η ανάφλεξη του καυσίμου, απαιτούνται τρεις παράγοντες:

- καύσιμο
- οξυγόνο, στην απαραίτητη αναλογία με το καύσιμο
- πηγή ανάφλεξης (πηγή εναύσεως), που συνήθως είναι σπινθήρας ή φλόγα ή μια πυρωμένη επιφάνεια

Η ποσότητα του οξυγόνου (αέρα) που απαιτείται για και συμβεί ανάφλεξη για μια δεδομένη ποσότητα καυσίμου, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ κάποιων ορίων. Τα όρια της απαιτούμενης αναλογίας καυσίμου/αέρα για να συμβεί ανάφλεξη είναι γνωστά σαν όρια αναφλεξιμότητας και διαφέρουν από καύσιμο σε καύσιμο.

Αν η περιεκτικότητα σε καύσιμο ενός μίγματος καυσίμου/αέρα είναι μικρότερη από το κατώτερο όριο αναφλεξιμότητας, τότε το μίγμα δεν αναφλέγεται (ανεπάρκεια καυσίμου) και λέγεται φτωχό σε καύσιμο. Αντίθετα, αν η περιεκτικότητα σε καύσιμο είναι μεγαλύτερη από το ανώτερο όριο αναφλεξιμότητας, τότε το μίγμα δεν αναφλέγεται (ανεπάρκεια αέρα) και λέγεται πλούσιο σε καύσιμο.

Ένα παράδειγμα πλούσιου ή φτωχού σε καύσιμο μίγματος δίνουν οι βενζινοκινητήρες των αυτοκινήτων που λειτουργούν με εξαέρωση της βενζίνης (καρπυρατέρ): Το χειμώνα, σε χαμηλές θερμοκρασίες, η εξαέρωση είναι δυσκολότερη, το μίγμα που φτάνει στους κυλίνδρους είναι φτωχό σε καύσιμο και η ανάφλεξη δυσκολότερη. Στις περιπτώσεις που η εξαέρωση της βενζίνης είναι περισσότερη από το κανονικό (π.χ. υπερβολική χρήση της μίζας στο ξεκίνημα ή υπερθέρμανση του κινητήρα λόγω φορτίου), σχηματίζεται και φτάνει στους κυλίνδρους μίγμα πλούσιο σε καύσιμο, οπότε παρατηρείται συχνά το γνωστό "μπούκωμα" και σβύσιμο ή δυσκολία στο ξεκίνημα της μηχανής.

Τα όρια αναφλεξιμότητας ενός μίγματος καυσίμου αέρα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Μερικοί από αυτούς είναι:

- Πίεση του μίγματος: Αν η πίεση του μίγματος αυξηθεί, συνήθως τα όρια αναφλεξιμότητας διευρύνονται, ενώ αντίθετα με μείωση της πίεσης τα όρια αναφλεξιμότητας περιορίζονται.
- Θερμοκρασία του μίγματος: Με την αύξηση της θερμοκρασίας του μίγματοςπαρατηρείται διεύρυνση των ορίων αναφλεξιμότητας.

## [Επεξεργασία] Δείτε επίσης

- Φωτιά

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../%CE%B1/%CE%BD/%CE%AC/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%86%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B7.html"

Κατηγορία: Μηχανολογία

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση