# Εικόνα:Lycian.jpg

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

- Εικόνα
- Ιστορικό εικόνας
- Συνδέσεις εικόνας
- Μεταδεδομένα

Δεν διατίθεται υψηλότερη ανάλυση.
Lycian.jpg (250 × 318 pixel, μέγεθος αρχείου: 58 KB, τύπος MIME: image/jpeg)

Λυκιακός Τάφος - Καστελόριζο --Cyverius 17:01, 25 Μαΐου 2007 (UTC)

## Ιστορικό εικόνας

Υπόμνημα: (παρόν) = η παρούσα εικόνα/γραφικό, (διαγ.) = διαγραφή αυτής της παλαιάς εικόνας, (rev) = επαναφορά αυτής της παλαιάς έκδοσης
Πατήστε στην ημερομηνία για να προβάλλετε την εικόνα που φορτώθηκε την ημέρα εκείνη..

- ('διαγραφή') (παρόν) 00:02, 17 Μαΐου 2007 . . Cyverius (Συζήτηση | Συνεισφορά) . . 250×318 (59.366 bytes) (Λυκιακός Τάφος - Καστελόριζο)

- Επεξεργασία του αρχείου με την χρήση εξωτερικής εφαρμογής

  Δείτε τις οδηγίες εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες.

## Συνδέσεις εικόνας

Τα παρακάτω λήμματα συνδέουν σε αυτή την εικόνα/γραφικό:

- Καστελόριζο

## Μεταδεδομένα

Αυτό το αρχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, πιθανόν από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το scanner που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία ή την ψηφιοποίησή της. Αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί από την αρχική του κατάσταση, ορισμένες λεπτομέρειες πιθανόν να μην αντιστοιχούν πλήρως στην τροποποιημένη εικόνα.

Κατασκευαστής φωτογραφικής μηχανής | Canon
Μοντέλο φωτογραφικής μηχανής | Canon DIGITAL IXUS 60
Προσαντολισμός | Φυσικός
Οριζόντια ανάλυση | 180 dpi
Κατακόρυφη ανάλυση | 180 dpi
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε | Adobe Photoshop 7.0
Δηλώστε την ημερομηνία και την ώρα της επεξεργασίας. | 02:19, 28 Απριλίου 2007
Ρύθμιση φωτεινότητας και χρώματος | 1
Ειδική επεξεργασία εικόνας | Κανονική επεξεργασία
Κατάσταση λειτουργίας έκθεσης | Αυτόματη έκθεση
Ισορροπία των λευκών | Αυτόματη ισορροπία των λευκών
Αναλογία ψηφιακού zoom | 1
Τύπος σύλληψης της σκηνής | Συνήθης
Χρόνος έκθεσης | 1/320 sec (0.003125)
Αριθμός F | f/3.2
Έκδοση exif | 2.2
Ημερομηνία και ώρα της παραγωγής ψηφιακών δεδομένων | 14:19, 17 Απριλίου 2007
Ημερομηνία και ώρα της μετατροπής σε ψηφιακή μορφή | 14:19, 17 Απριλίου 2007
Κατάσταση συμπίεσης εικόνας | 5
Ταχύτητα κλείστρου | 8.3125
Διάφραγμα | 3.34375
Προτεραιότητα έκθεσης | 0
Μέγιστο διάφραγμα ξηράς | 3.34375
Κατάσταση λειτουργίας φωτόμετρου | Μοτίβο
Φλας | 16
Εστιακή απόσταση του φακού | 7.109 mm
Χρωματική περιοχή | sRGB
Ανάλυση εστιακού επιπέδου Χ | 7100.5917159763
Ανάλυση εστιακού πειπέδου Υ | 7111.1111111111
Μονάδα μέτρησης ανάλυσης εστιακού επιπέδου | ίντσες
Μέθοδος αισθητήρα | One-chip color area sensor

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../l/y/c/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1%7ELycian.jpg_3770.html"

##### Views

- Εικόνα
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση