# Adresă IP

### De la Wikipedia, enciclopedia liberă

IP (Internet Protocol) asigură un serviciu de transmitere fără conexiune a datelor. Acesta identifică fiecare interfaţă logică a echipamentelor conectate printr-un număr numit adresă IP. Standardul folosit in majoritate de cazuri este IPv4. În IPv4, standardul curent pentru comunicarea în Internet, adresa IP este reprezentată pe 32 de biţi (de ex. 192.168.10.240). Alocarea adreselor IP nu este arbitrară, ea se face de către organizaţii însărcinate cu distribuirea de spaţii de adrese (de exemplu, RIPE este responsabilă cu gestiunea spaţiului de adrese atribuit Europei). Internetul este in proces de schimbare la versiunea urmatoare de IP, IPv6 care, in mare parte asteapta un utilizator major sa obliga folosiinta versiunea aceasta superioară. De la 2009 pana la 2011 ramurile Ministerului Apararii SUA (DoD) au anunţat ca ei o sa opreasca sa foloseste orice furnizor de serviciile Internet care nu foloseste IPv6.

## [modifică] Clase de adrese

Adresele IPv4 se împart în 5 clase de adrese, de la clasa A la clasa E. Împărţirea se face în funcţie de configuraţia binară a primului octet al adresei IP, astfel:

- 00000001 - 01111110 - clasa A (10.0.0.0 - 127.255.255.255)
- 10000000 - 10111111 - clasa B (128.0.0.0 - 191.255.255.255)
- 11000000 - 11011111 - clasa C (192.0.0.0 - 223.255.255.255)
- 11100000 - 11101111 - clasa D (224.0.0.0 - 239.255.255.255)
- 11110000 - 11111111 - clasa E (240.0.0.0 - 255.255.255.255)

În internet se folosesc numai adresele de clasă A până la C.

Există trei intervale rezervate pentru adresare privată (adrese interne, nerutabile):

- Adrese rezervate pentru clasa A: 10.0.0.0/8
- Adrese rezervate pentru clasa B: 172.16.0.0/16
- Adrese rezervate pentru clasa C: 192.168.0.0/24

Clasa speciala A 01111111 (127.x.x.x) este o clasa specială, numita loopback şi care este folosită pentru diagnosticarea nodului local (întotdeauna acesta va fi cel care va răspunde la apelul unei adrese din aceasta clasă).

## [modifică] Legături externe

- en IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
- en RIPE (Réseaux IP Européens)
- en IP-Adress.com (IP & Location with google maps)
- ro RNC (Reţeaua Naţională de Calculatoare)

Adus de la "http://ro.wikipedia.org../../../a/d/r/Adres%C4%83_IP_0f9f.html"

Categorii: Reţele de calculatoare | Informatică | Arhitectura Internetului | Identificatori

##### Views

- Articol
- Discuţie
- Versiunea curentă

##### Caută

##### În alte limbi

- English