# Ağ tabakası

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Ağ tabakası, Ağ katmanı ya da 3. katman (İng: Network Layer), veri paketine farklı bir ağa gönderilmesi gerektiğinde yönlendiricilerin kullanacağı bilginin eklendiği katmandır. Örneğin IP protokolü bu katmanda görev yapar.

## [değiştir] Ağ katmanı protokolleri

- IP
- ICMP
- IPsec
- ARP
- RIP
- OSPF
- BGP

| Bilgisayar ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz..

"http://tr.wikipedia.org../../../a/%C4%9F/_/A%C4%9F_tabakas%C4%B1.html"'dan alındı

Sayfa kategorileri: Bilgisayar taslakları | 3. katman (Ağ tabakası) | İnternet Protokolleri

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara