# Direnç (elektrik)

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Direnç, gerilim uygulanan bir cismin akıma karşı gösterdiği direnme. "R" veya "r" harfi ile gösterilir ve birimi Ohm(Ω)'dur. Direnç, iletken yol yüzeydirenci - ısıl direnç gibi yönlere ayrılır: Teoride, direnç ısıyla doğru orantılıdır.

Dikkesit alanı S (metre kare), uzunluğu L (metre) ve özdirenci ρ(ohm.metre) olan bir iletkenin direnci,

ile hesaplanır.

Bir U (Volt) gerilimi R (Ohm) büyüklüğündeki bir dirence uygulanırsa, direnç üzerinden geçen I (Amper) akımı, Ohm kanununa göre;

olur.

Bir direncin üzerinde harcanan güç ise, "P" (Watt) olmak üzere:

  P = U.I ya da başka değişle P = R.I2

olur.

"http://tr.wikipedia.org../../../d/i/r/Diren%C3%A7_%28elektrik%29.html"'dan alındı

Sayfa kategorileri: Elektrik | Elektronik

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara

##### Diğer diller

- Български
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Suomi
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Ido
- Italiano
- 日本語
- 한국어
- Nederlands
- Norsk (nynorsk)
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Română
- Русский
- Srpskohrvatski / Српскохрватски
- Slovenščina
- Svenska
- ไทย
- Tiếng Việt
- 中文