# Arriflex D-20

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu maddeye bağlantı veren başka hiçbir madde yok.
Lütfen bağlantı tanıtmak için benzer sayfalara bakıp yardımcı olunuz.
Bu şablon Ekim 2006 tarihinden beri duruyor, bağlantı ekledikten sonra kaldırılabilir.
Arriflex D-20

The Arriflex D-20 kasım 2005 'te Arri ilk çıkardığı film-tarzı high definition film kamerasıdır. bu kameranın eşsiz avantajı ebatı ve sesörlerinin türüdür. Standard CCD yerine yeni Arriflex Akademik oranda (1.37) Süper 35-genişliğinde çerçevelenmiş kapıya sahip olan bir tek CMOS sensör kullanır. Bu 35mm-gibi çerçeve aynı lenslerle herhangi bir 35mm kameraya benzer bakış alanı ve alan derinliğini verir. Kamera 1080p'yi ( 1920x1080) , 12-bitsteki çiğ Bayer-veri'yi , değişken kepenk açılarını( 180°a 11.2°) , ve hızların dağılımını( 1-60 FPS) destekler.

## [değiştir] Dış bağlantılar

- D-20 page

"http://tr.wikipedia.org../../../a/r/r/Arriflex_D-20_1740.html"'dan alındı

Sayfa kategorileri: Öksüz maddeler | Dijital film kameraları

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara

##### Diğer diller

- English