# SAAB AJ 37

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

SAAB 37 Viggen
Тип | Изтребител-Бомбардировач
Производител | SAAB
Дизайнер | Аарне Лакомаа
Първи полет | 08.02.1967
Въведен в експлоатация | 1972
Изведен от експлоатация | 2005
Състояние | изведен от експлоатация
Използван за пръв път от | Шведски военновъздушни сили Шведски военновъздушни сили
Произведен | 1964-1990
Произведени бройки | 329
Модификации | JAS 39 Gripen

SAAB AJ 37 Viggen (Мълния) е шведски изтребител-бомбардировач, създаден да замени остарелия вече "Дракен". Първият полет на "Виген" е осъществен на 8 февруари 1967 година. Целта на шведските дизайнери е била да направят здрав, бърз и маневрен самолет, който може да каца на импровизирани писти в случай на ядрено нападение. За тази цел самолетът е бил направен така, че да може да каца на съвсем къси отсечки, но и да поддържа скорост от 2 Мах на големи височини. Фюзелажът е предимно титаниев, а задните колесници са с по две колела, което е рядкост за по-бързите самолети. Виген е замислен и като машина, която се поправя лесно и може да бъде управлявана от сравнително неопитни пилоти. САЩ осигуряват голяма техническа помощ на Швеция за създаването на Виген, като осигуряват достъп на шведските конструктори до информация за аерокосмически проекти. Предполага се, че американците помогат на Швеция във военно отношение през Студената война за да може шведската авиация да предпази американските атомни подводници в Северно море от съветски нападения. Двигателят на самолета е Volvo Flygmotor (Волво Флюгмотор) RM8B.

Първата бойна ескадрила е разположена в базата край Сотенас през 1972 година. Последният полет на Виген е извършен на 25 ноември 2005 година.

## [редактиране] Характеристики

#### [редактиране] Основни

- Екипаж : 1
- Дължина : 16.4 м
- Размах на крилете : 10.6
- Височина : 5.9 м
- Обща площ на крилете : 46 кв.м.
- Тегло без въоръжение : 12 250 кг
- Бойно тегло : 17 000 кг
- Максимално летателно тегло : 20 000 кг
- Двигател : 1х Волво Флюгмотор с тяга 72.1 kN, 125.0 kN с доизгорител

#### [редактиране] Летателни

- Максимална скорост : 2.1 Мах , 2,231 км/ч на височина 11,000 м
- Обсег : 2,000 км
- Таван на полета : 18,000 метра

#### [редактиране] Въоръжение

- едно 30-милиметрово оръдие "Йорликон" с боекомплект от 150 патрона
- шест ракетни гнезда за 2 ракети Скайфлаш и четири AIM-120; шест ракети AIM-9 или четири 135-милиметрови ракетни установки

## [редактиране] Други самолети от серията

29 - 32 - 35 - 37 - 39

Общомедия разполага с
мултимедийно съдържание за SAAB AJ 37.
Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../s/a/a/SAAB_AJ_37_991d.html“.

Категории: Шведски бойни самолети | Бомбардировачи

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Magyar
- Italiano
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Polski
- Português
- Русский
- Svenska
- ไทย
- Türkçe