# Ауди allroad quattro

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Ауди allroad quattro |
Производител: | Ауди
Произвеждана: | от 1999
Фирма собственик: | Volkswagen Group
Клас: | кросоувър всъдеход/комби
Варианти на купето: | комби
Задвижване: | quattro
Подобни: | Волво ХС70, Субару Outback

Първа генерация
Производител: |
Произвеждана: | 1999 - 2005
Двигател: | бензинови: 2.7 (250 к.с.), 4.2 (300 к.с.) дизелови: 2.5 TDI (163 и 180 к.с.)
Скоростна кутия: | шестстепенна механична, петстепенен типтроник
Междуосие: | 2755 мм
Дължина: | 4810 мм
Ширина: | 1860 мм
Височина: | 1550 мм
Обем на резврвоара: | 70 литра

Втора генерация
Производител: |
Произвеждана: | от 2005
Двигател: | бензинови: 3.2 FSI (255 к.с.), 4.2 FSI (350 к.с.) дизелови: 2.7 TDI (180 к.с.), 3.0 TDI (233 к.с.)
Скоростна кутия: | шестстепенна механична, шестстепенен типтроник
Междуосие: | 2835 мм
Дължина: | 4934 мм
Ширина: | 1862 мм
Височина: | 1519 мм
Обем на резврвоара: | 80 литра

Ауди A6 allroad quattro е офроуд версия на Ауди А6 Avant. В сравнение с нея, allroad quattro има по-високо шаси, серийно quattro задвижване, гуми за всякакъв терен и по-широки калници. Серийните електронно управлявани въздушни ресори adaptive air suspension допълнително разширяват способностите на ходовата част. Управляващият пулт настройва точните характеристики на адаптивните амортисьори, като взима предвид характеристиките на пътя и скоростта на движение. Благодариние на въздушнато окачване шасито може да бъде спуснато или повдигнато, в зависимост от това, къде се кара колата - по нормален път или офроуд. Това става или автоматично или чрез натискане на съответния бутон.

## [редактиране] Първа генерация

Първата генерация Ауди allroad quattro се произвежда в годините между 1999 и 2005.

Целта на allroad quattro е да съчетае в себе си практичността на комбито и високата проходимост на всъдехода. Въздушното окачване може да бъде нагласено така, че разстоянието между земята и шасито да стане 20,8 см. Моделите с механична скоростна кутия са снабдени и с т.нар. low range - система, която може да бъде включена при скорост по-ниска от 30 км/ч и намаля съотношението на предавките. Така тя спомага за движение по силно наклонени терени. Благодарение на нея и въздушното окачване allroad quattro става първият и засега единствен кросоувър модел, успял да премине успешно през тестовия полигон на Рейндж Роувър.

Ако пък автомобилът се движи по нормален път, шасито може да бъде спуснато до 14,2 см от земята. С това окачването и амортисьорите стават по-твърди, което допринася за по-спортно поведение на колата на пътя, доближаващо се до това на Ауди S6, а въздушното съпротивление се намяля, с което спада и разходът на гориво.

От първата генерация на allroad quattro са произведени почти 100 000 екземпляра.

### [редактиране] Двигатели

Бензин
Двигател | Цилиндри | Мощност | Особености
--- | --- | --- | ---
2.7 | V6 | 184 kW (250 к.с.) | битурбо
4.2 | V8 | 220 kW (300 к.с.) |
Дизел
Двигател | Цилиндри | Мощност | Особености
2.5 TDI | V6 | 120 kW (163 к.с.) 132 kW (180 к.с.) | турбо

## [редактиране] Втора генерация

Първоначално Ауди не смята да произвежда втора генерация. Все пак ръководителите на фирмата променят решението си.

И при нея присъства въздушното окачване adaptive air suspension. Този път обаче различните степени на височина на шасито са пет - с едно повече от първата генерация. Това са: dynamic, automatic, comfort, allroad и lift, като при най-ниската - dynamic - разстоянието от земята до шасито е 12,5 см, а при най-високата (lift) - 18,5 см.

### [редактиране] Двигатели

Бензин
Двигател | Цилиндри | Мощност | Особености
--- | --- | --- | ---
3.2 FSI | V6 | 188 kW (255 к.с.) |
4.2 FSI | V8 | 257 kW (350 к.с.) |
Дизел
Двигател | Цилиндри | Мощност | Особености
2.7 TDI | V6 | 132 kW (180 к.с.) | турбо и комън-рейл
3.0 TDI | V6 | 171 kW (233 к.с.) | турбо и комън-рейл

## [редактиране] Източници

- Английската и немската Уикипедия
- autosieger.de
- audi.de

## [редактиране] Външни препратки

- Официален сайт

Модели на Ауди
Актуални модели: А3 | А4 | А5 | А6 | А8 | ТТ | S3 | S4 | S5 | S6 | S8 | RS4 | R8 | Q7 | allroad quattro Спрени от производство: F103 | 50 | 80/Fox/4000 | 90/4000 | А2 | 100/5000 | 200/5000 | V8 | Coupé | quattro | Sport quattro | RS2 | RS6 | S2 Исторически модели: Тип A | Тип B | Тип CA | Тип D | Тип E | Тип G | Тип K | Тип M | Тип R | Тип SS | Тип T | Тип P | Front | 225 | 920

Състезателни модели: Sport | Sport quattro E2/S1 | 90 GTO IMSA | 200 Trans-Am | V8 DTM | R8 | R10

Прототипи: А7 | Allroad Quattro Concept | Avantissimo | Avus Quattro | Le Mans Quattro | Nuvolari Quattro | Pikes Peak Quattro | Q3 | Q5 | Roadjet | RSQ | Shooting Brake | R-Zero

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D1%83/%D0%B4/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8_allroad_quattro.html“.

Категория: Ауди

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Deutsch
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Nederlands
- ‪Norsk (bokmål)‬
- Português
- Slovenčina
- Svenska
- Türkçe