# MG-213C

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

МG-213C
Технически данни
На въоръжени от: | не влиза
Носител: | Ме-262А1а
Калибър: | 30 мм.
Брой на цевите: | 1
Темп на стрелбата: | 1 200 из/мин.
Нач. скорост на снаряда: | 550,5 м/сек.
Ефективна далекобойност: | ... м.
Дължина: | н.д.
Ширина: | н.д.
Височина: | н.д.
Тегло: | 77,2 кг.
Боекомплект: | н.д.
Управление: | н.д.

MK-213C е 30 мм самолетно оръдие, разработено от компанията "Mauser", Германия.

## [редактиране] История

Работата по модернизирането на самолетното оръдие MG-213A започва през 1944 г. Конструкторите на компанията "Mauser" променят концепцията си при работата върху модернизацията на старото оръдие в резултата на което се появява новата модификация MG-213C - първото самолетно оръдие от револверен тип.

В периода 1944 - 1945 г. MG-213C преминава огневи изпитания на изтребителя Ме-262А1а. Въпреки високите резултати, които показва оръдието, то не влиза в серийно производство, поради края на Втора световна война. След края на войната на базата на MG-213C са създадени 20-мм американско самолетно оръдие М39, 30-мм английско самолетно оръдие Aden-30 и 30-мм френско самолетно оръдие DEFA 552.

## [редактиране] Техническо описание

## [редактиране] Модификации

Самолетното оръдие MG-213C се произвежда в два варианта, които се различават по следните параметри:

| 30 мм MG-213C | 20 мм MG-213C
Калибър | 30 мм. | 20 мм.
Тегло | 77,2 кг. | 75 кг.
Темп на стрелбата | 1 200 из/мин. | 1 500 из/мин.
Нач. скорост на снаряда | 550,5 м/сек. | 915 м/сек.
Тегло на снаряда | 0,33 кг. | 0,19 кг

## [редактиране] Виж още

- Списък на авиационни оръжия

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../m/g/-/MG-213C_3ad9.html“.

Категории: Военна техника от Втората световна война | Авиационно въоръжение

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене