# A7V/U Sturmpanzerwagen

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

A7V/U Sturmpanzerwagen Тактико-технически данни
опитен образец | 1918 г.
на въоръжение от | не е приет г.
на въоръжение в | Германия
дължина | 8,5 м.
ширина | 4,7 м.
височина | 3,14 м.
тегло | 39,6 т
окачване | н.д.
макс. скорост | 12,5 км/ч. (по шосе) н.д. км/ч. (прес. терен)
запас от ход | 80 км. (по шосе) 80 км. (прес. терен)
широчина на ров | н.д. м.
вертикално препятствие | н.д. м.
основно въоръжение | 2 х 57 мм оръдие "Сокол" (500 сн.)
допълнително въоръжение | 4-6 х 7,92мм. "Maxim 08/15" (36 000 пат.)
дебелина на бронята | 20-30 mm
силова установка | 2 х 4-цилиндрови бензинови "Daimler-16520" 100 к.с. (136 kW)
екипаж | 7 души

A7V/U Sturmpanzerwagen е немски танк от Първата световна война, разработен от Йозеф Фолмер, инженер в Транспортният отдел на Главния военен департамент на Немската армия.

## [редактиране] История

Танкът A7V/U Sturmpanzerwagen е раработен в средата на 1918 г. на базата на трактора "Холт" (Holt), като в значителна степен е използван опита при конструирането на модела A7V Sturmpanzerwagen, чието продължение се явява.

Създаването на новата машина е обусловено от недоброто представяне на A7V/ Sturmpanzerwagen в сраженията при Сейнт Кентин на 21 март 1918 и Вилер Бретоно - Саши на 21 април същата година.

За повишаване точността на огъня и намаляване на екипажа оръдията са разположени в две оръдейни кули на двата борда на машината. Подобрена е ходовата част, като изцяло е променено окачването на веригите. Всъщност немските конструктори копират изцяло ходовата част на английските танкове от този период.

Като цяло танкът A7V Sturmpanzerwagen е копие на английския танк Mark IV "Hermaphrodite", но с увеличени размери.

Немското военно министерство поръчва 20 танка на компанията "Даймлер". Изготвен е само един прототип, който малко по-късно е предаден за скрап.

## [редактиране] Модификации

- A7V/U2 Sturmpanzerwagen - модификация на A7V/U с оръдейни куполи с намалени размери. Картечното въоръжение е разположено в горната купола на танка. Не е пускан в производство.
- A7V/U3 Sturmpanzerwagen - модификация на A7V/U само с картечно въоръжение. Не е пускан в производство.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../a/7/v/A7V_U_Sturmpanzerwagen_f6b1.html“.

Категории: Военна техника от Първата световна война | Танкове

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Deutsch
- Nederlands