# CD-ROM устройство

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

CD-ROM устройството (също и CD устройство) е уред за четене на CD и CD-ROM.

CD-ROM устройството чете дисковете посредством много малък лазерен лъч. Четенето става когато миниатюрният лазер започне да осветява дискът. Компакт дисковете са покрити с изключително тънък слой алуминий. Дискът носи иформацията, като на него се правят милиарди малки дупки с помоща на записващи устройства. Дупките по дискът се наричат битове. Котаго лазерът започне да свети, огледалният диск отразява лазерът обратно към лещата и това се счита за "единица", котаго лазерът попадне върху дупка и не се отрази се счита за "нула". Благодарение на комбинацията от единици, върху дисковете могат да се съхранява информация. Скоростта на CD-ROM устройствата се определя спрямо скоростта на четене на музикални CD. 1x е равно на скорост на трансфер на данни 150 Кбайта в секунда. Маркираната скорост на устройството означава максималната скорост с която може да чете данни (напр. 2x, 4x, 8x, 12x...).

Има четири вида устройства - CD-ROM , CD-RW , CD-RW/DVD , DVD-RW :

- CD-ROM е предназначено единствено за четене на компакт дискове.
- CD-RW е предназначено за четене и записване на компакт дискове.
- CD-RW/DVD е предназначено за четене и записване на компакт дискове, а също така чете и DVD дискове.
- DVD-RW е предназначено за четене и записване на компакт дискове или DVD дискове.

Тази статия, свързана с компютри, е все още мъниче. Можете да помогнете на Уикипедия, като я редактирате и я разширите.

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../c/d/-/CD-ROM_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_64e0.html“.

Категории: Мъничета за изчислителна техника | Периферни устройства

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Deutsch