# Акваланг

### от Уикипедия, свободната енциклопедия

Редукционен клапан, мундщук и манометър - основата на акваланг, без бутилки за дихателна смес.
Леководолаз с акваланг, ясно се вижда характерната бутилка с дихателна смес под налягане.

Аквалангът (от лат. aqua - "вода" и англ. lung - "бял дроб") е апарат за дишане под вода, който подава на гмуркача въздух с налягане изравнено с това на околната среда.

Аквалангът система "открит тип" - такъв, какъвто е познат масово в наши дни е изобретен от директора на Океанографския музей в Монако и президент на CMAS-Върховната международна организация на съюза на спортистите - леководолази, капитан Жак-Ив Кусто съвместно с френския инженер Емил Ганян през 1943 год[1].

Проблемът при създаването му е бил изобретяването на автоматичен клапан-регулатор, който да дозира въздуха и да го подава при вдишване, изравнявайки налягането му с налягането на околната среда. Изобретеният от Емил Ганян редукционен клапан за горелки за светилен газ помага на Жак-Ив Кусто да реши проблема с дихателния автомат и през 1943 год. той компонира акваланга, който като система се състои както следва от: бутилки със сгъстен въздух, дихателен автомат, съединителен тройник, маркучи за вдишване и издишване, наустник с клапан и ремъци за прикрепване на системата към гърба на аквалангиста.

След края на Втората Световна война Ганян и Кусто пускат акваланга на пазара и така с негова помощ става възможно да се осъществят, както много океанографски научни изследвания, така и първите подводни археологически експедиции.

## [редактиране] Източници

1. ↑ "Year by Year 1943" -- History Channel International

## [редактиране] Външни препратки

- Сайт за производители на Акваланг
- Акваланг

Взето от „http://bg.wikipedia.org../../../%D0%B0/%D0%BA/%D0%B2/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3.html“.

Категория: Екипировка за гмуркане

##### Views

- Статия
- Беседа
- Текуща версия

##### Търсене

##### На други езици

- Deutsch
- English
- Polski
- Português
- Slovenčina