# Express AM22

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Супутник "Express AM22" призначений для надання пакета мультисервісних послуг (цифрове телерадіомовлення, телефонія, відео-конференц-зв'язок, передача даних, доступ до мережі Інтернет), а також для створення мереж зв'язку на основі технології VSAT.

Супутник обладнаний найсучаснішими антенними системами, що забезпечує високу якість зв'язку й рівномірність зон покриття в Ku-діапазоні.

## [ред.] Технічні характеристики

Призначення | цифрове телерадіомовлення, телефонія, відео-конференц-зв'язок, передача даних, доступ до мережі Інтернет і т. д.
Орбіта | Геостаціонарна / 53° с.д.
Точність утримування на орбіті | ± 0,05° (в напрямку північ-південь / захід-схід)
Стабілізація | трьохосна
Потужність, яку використовує ретранслятор | 4200 Вт
Маса обладнання | 590 кг
Маса супутника | 2600 кг
Потужність джерела живлення | 6000 Вт

## [ред.] Транспондери

Діапазон | Ku
Кількість транспондерів | 24
Полоса пропускання, МГц | 54
Вихідна потужність, Вт | 103,5

## [ред.] Посилання

Космический аппарат "Экспресс-АМ22"

Список каналів

Отримано з http://uk.wikipedia.org../../../e/x/p/Express_AM22_8253.html

Категорії: Астрономія | Супутники | Геостаціонарні супутники

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Участь

- Портал спільноти
- Кнайпа
- Довідка
- Пожертвування

##### Пошук