# Ізобаричний процес

### Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Ізобаричний процес - термодинамічний процес, який відбувається при сталому тиску.

Прикладом ізобаричного процесу може бути нагрівання газу в посудині з поршнем, здатним вільно пересуватися таким чином, щоб тиск газу в посудині врівноважувався зовнішнім тиском.

При ізобаричному процесі може змінюватися, як і тепература, так і об'єм тіла. Надане тілу тепло йде почасти на виконання роботи, зв'язаної з розширенням, почасти на збільшення внутрішньої енергії тіла.

Робота, виконана при ізобаричному процесі, може бути обрахована за формулою

  A = PΔV,

де ΔV - зміна об'єму.

Ізобаричне нагрівання речовини потребує більших затрат енергії, ніж нагрівання при сталому об'ємі, бо частина енергії йде на виконання роботи, зв'язаної з розширенням.

| Це незавершена стаття з фізики. Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.

## [ред.] Див. також

Ізотермічний процес

Ізохоричний процес

Адіабатичний процес

Питома теплоємність

Отримано з http://uk.wikipedia.org../../../%D1%96/%D0%B7/%D0%BE/%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81.html

Категорії: Незавершені статті з фізики | Термодинаміка

##### Views

- Стаття
- Обговорення
- Поточна версія

##### Участь

- Портал спільноти
- Кнайпа
- Довідка
- Пожертвування

##### Пошук

##### Іншими мовами

- Česky
- Deutsch
- English
- Italiano
- Nederlands
- 日本語
- ‪Norsk (bokmål)‬
- ‪Norsk (nynorsk)‬
- Polski
- Slovenščina