# Έλλη (Τύπος Φρεγατών)

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Κουντουριώτης πρώην HNLMS Kortenear.

Οι φρεγάτες τύπου Έλλη χρησιμοποιούνται από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, βασιζόμενες στις φρεγάτες τύπου Kortenaer, Ολλανδικής σχεδιάσεως. Τα δύο πρώτα πλοία (οι φρεγάτες Έλλη και Λήμνος) κατασκευάστηκαν ειδικά για το Ελληνικό Ναυτικό, έχοντας μεγαλύτερο υπόστεγο ελικοπτέρων και διαφορετικό οπλισμό από τα αντίστοιχα Ολλανδικά. Τα υπόλοιπα πλοία είναι φρεγάτες του Ολλανδικού Ναυτικού, τύπου Kortenaer, τα οποία πουλήθηκαν στο Ελληνικό Ναυτικό στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000.

Σήμερα (2007) υλοποιείται ένα πρόγραμμα αναβάθμισης μέσης ζωής για έξι από τα δέκα Ελληνικά πλοία. Τα Κουντουριώτης (F-462) και Αδρίας (F-459) έχουν ήδη αναβαθμιστεί. Τα υπόλοιπα τέσσερα πλοία που θα αναβαθμιστούν είναι τα Ναβαρίνον (F-461), Λήμνος (F-451), Έλλη (F-450) και Αιγαίον (F-460). Οι κύριες εργασίες αναβαθμίσεις συνίστανται στα εξής έργα:

- Αντικατάσταση του συστήματος διαχείρισης μάχης και εγκατάσταση νέων αισθητήρων.
- Αναβάθμιση και βελτίωση των συστημάτων Ραντάρ.
- Αντικατάσταση των συστημάτων πλοήγησης και αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνιών.
- Αντικατάσταση του συστήματος ελέγχου πρόωσης.

## [Επεξεργασία] Πλοία

- Έλλη (F-450)
- Λήμνος (F-451)
- Αδρίας (F-459)
- Αιγαίον (F-460)
- Ναυαρίνον (F-461)
- Κουντουριώτης (F-462)
- Μπουμπουλίνα (F-463)
- Κανάρης (F-464)
- Θεμιστοκλής (F-465)
- Νικηφόρος Φωκάς (F-466)

## [Επεξεργασία] Γενικά Χαρακτηριστικά

- Εκτόπισμα: 3500 t (3,800 t max)
- Μήκος: 130 m
- Πλάτος: 14.5 m
- Βύθισμα: 4.4 m
- Πρόωση: Σύστημα COGOG (Combined gas or gas).
  - 2 αεροστρόβιλοι Rolls Royce Tyne RM1C, ισχύος 4,900 shp έκαστος
  - 2 αεροστρόβιλοι Rolls Royce Olympus TM3B, ισχύος 25,700 shp έκαστος
  - 2 προπέλες
  - Εμβέλεια: 4,700 ναυτικά μίλια με μέση ταχύτητα 16 κόμβων
  - Ταχύτητα Πλεύσης: 20 κόμβοι
  - Μέγιστη Ταχύτητα: 30 κόμβοι
- Οπλισμός:
  - Φρεγάτες τύπου Έλλη (Έλλη, Λήμνος):
    - 2 πυροβόλα OTO-Melara Compatto 76 mm
    - 8 πύραυλοι κατά στόχων επιφανείας RGM-84 Harpoon (2 τετραπλοί εκτοξευτές)
    - 8 αντιαεροπορικοί πύραυλοι RIM-7 Sea Sparrow (1 εκτοξευτής)
    - 4 τορπιλοσωλήνες Mk46 (2 διπλοί εκτοξευτές)
    - 2 Mk15 Phalanx CIWS 20 mm
  - Πρώην Ολλανδικές Φρεγάτες σε Ελληνική υπηρεσία:
    - 1 πυροβόλο OTO-Melara Compatto 76 mm
    - 8 πύραυλοι κατά στόχων επιφανείας RGM-84 Harpoon (2 τετραπλοί εκτοξευτές)
    - 8 αντιαεροπορικοί πύραυλοι RIM-7 Sea Sparrow (1 εκτοξευτής)
    - 4 τορπιλοσωλήνες Mk46 (2 διπλοί εκτοξευτές)
    - 1 Mk15 Phalanx CIWS 20 mm
- Πλήρωμα: 176-196
- Ελικόπτερα: 2 ελικόπτερα ΑΒ-212

## [Επεξεργασία] Εξωτερικοί σύνδεσμοι

- Επίσημη ιστοσελίδα των φρεγατών τύπου Έλλη του Ελληνικού Ναυτικού
- Royal Schelde Group info on Standard Frigate (Kortenaer class)
- Παράδοση Φ/Γ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ F462
- Ελληνικά Ναυπηγεία

  Το άρθρο είναι βασισμένο στο αντίστοιχο άρθρο της Αγγλικής Wikipedia.

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../%CE%AD/%CE%BB/%CE%BB/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7_%28%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CF%84%CF%8E%CE%BD%29_5edb.html"

Κατηγορίες: Ναυπηγική | Πολεμικά πλοία | Φρεγάτες

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση

##### Άλλες γλώσσες

- English