# Δελφίν ΙΙ (Υποβρύχιο)

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Δελφίν ΙΙ (Υποβρύχιο) Υ-9

Υποβρύχιο τύπου 'V'

Παραγγέλθηκε από τις Η.Π.Α. στις 23/04/1945 μαζί με τα υπόλοιπα 3 του ίδιου τύπου : ‘Πιπίνος’, ‘Τρίαινα Ι’ και ‘Αργοναύτης’ που αποτελούσαν τον πυρήνα του Στολίσκου των Υ/Β κατά την μεταπολεμική περίοδο. Ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία ‘UK, Vickers – Arastrongs Ltd. Naval Construction Works – Barrow – in – Rurness. Καθέλκυση στις 20/07/1944. Επεστράφησαν στις Η.Π.Α. το 1957 στο λιμάνι της Μάλτας.

## [Επεξεργασία] Χαρακτηριστικά

- Εκτόπισμα : (658 έμφορτο και 740 "εν καταδύσει").
- Διαστάσεις : 205Χ16Χ12,7 πόδια.
- Πρόωση: ντιζελο-ηλεκτρικό. Όταν το σκάφος βρισκόταν στην επιφάνεια της θάλασσας, οι δύο κινητήρες Paxman Ricardo απέδιδαν ισχύ 612bhp.
- Μέγιστη ταχύτητα :13 κόμβοι εν επιφανεία και 9 εν καταδύσει. –
- Μηχανή : 800 ΒΗΡ.
- Οπλισμός : 1 πυροβόλα 3’’, 2 πυροβόλα και 4 τορπιλοσωλήνες 21’’ (ΠΡ).
- Πλήρωμα : 37 άνδρες.

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../%CE%B4/%CE%B5/%CE%BB/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%AF%CE%BD_%CE%99%CE%99_%28%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%BF%29_3734.html"

Κατηγορία: Ελληνικά Υποβρύχια

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση