# RGB

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το RGB πρότυπο χρώματος είναι ένα πρότυπο στο οποίο τα χρώματα κόκκινο, πράσινο, και το μπλε συνδυάζονται με διάφορους τρόπους για να αναπαραχθούν άλλα χρώματα. Το όνομα του προτύπου και η σύντμηση RGB προέρχονται από τα τρία αρχικά χρώματα, το κόκκινο, πράσινο, και το μπλε. Αυτά τα τρία χρώματα δεν πρέπει να συγχέονται με τα τρία βασικά χρώματα κόκκινο, μπλε, και κίτρινο

Η επιλογή των βασικών χρωμάτων προήλθε πιθανώς από την ανθρώπινη βιολογία επειδή είναι ερεθίσματα τα οποία διεγείρουν συγκεκριμένους δέκτες του ανθρώπινου αμφιβληστροειδή. Το ανθρώπινο μάτι έχει 3 τέτοιους δέκτες (κώνους), και ο κάθε ένας είναι ευαίσθητος σε συγκεκριμένη περιοχή μήκους κύματος, αλλά είναι γενικά πιο ευαίσθητο στο πράσινο φως

Για να παραχθούν καλύτερες σειρές χρώματος για τα είδη εκτός από τους ανθρώπους, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν άλλα αρχικά χρώματα. Για τα είδη με τέσσερις διαφορετικούς δέκτες χρώματος, όπως πολλά πουλιά, κάποιος θα χρησιμοποιούσε τέσσερα αρχικά χρώματα. Για τα είδη με ακριβώς δύο είδη δεκτών, όπως τα περισσότερα θηλαστικά, κάποιο θα χρησιμοποιούσε δύο αρχικά χρώματα. Αλλά ακόμη και για τους ανθρώπους, η χρήση των τριών βασικών χρωμάτων δεν είναι πάντα η αποδοτικότερη.

Μια κοινή εφαρμογή του RGB προτύπου χρώματος είναι οι οθόνες καθόδων σωλήνων, ή υγρών κρυστάλλων ή πλάσματος. Κάθε εικονοκύτταρο στην οθόνη μπορεί να αντιπροσωπευθεί ως τιμές έντασης για το κόκκινο, πράσινο και μπλε.

Μη γραμμικότητα χρωματικής έντασης Η ένταση του παραγόμενου χρώματος στις συσκευές (π.χ. οθόνη) είναι πάντα άμεσα ανάλογη προς τις τιμές R, G, B. Δηλαδή ακόμα κι αν μια τιμή 0,5 είναι πολύ κοντά στα μισά του δρόμου μεταξύ 0 και 1 (πλήρης ένταση), ουσιαστικά η παραγόμενη ένταση πλησιάζει περισσότερο το 18% της πλήρης έντασης.

Επαγγελματική βαθμολόγηση χρώματος Η κατάλληλη αναπαραγωγή των χρωμάτων στα επαγγελματικά περιβάλλοντα απαιτεί την εκτενή βαθμολόγηση χρώματος όλων των συσκευών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής. Αυτό οδηγεί σε διάφορες μετατροπές μεταξύ των συσκευών προκειμένου να εξασφαλιστεί συνέπεια χρώματος σε όλη τη διαδικασία. Μαζί με τη επεξεργασία, τέτοιες επεμβάσεις στις ψηφιακές εικόνες βλάπτουν εγγενώς την εικόνα. Επομένως όσο μεγαλύτερη η ανάλυση και το χρωματικό βάθος της αρχικής εικόνας, τόσο μικρότερη απόκληση από τον αρχικό χρωματικό χώρο θα έχει η τελική εικόνα. Γι’αυτό οι επαγγελματικές συσκευές (π.χ. scanners) και τα εργαλεία λογισμικού (π.χ. Photoshop) μετατρέπουν σε 48 bit τις εικόνες (16 bit ανά χρωματικό κανάλι) προκειμένου να αυξηθεί η πυκνότητα της κλίμακας.

Αντιπροσωπεύσεις Ένα χρώμα στο RGB πρότυπο χρώματος μπορεί να περιγραφεί με το προσδιορισμό του πόσο κάθε ένα από το κόκκινο, πράσινο και μπλε χρώματα συμπεριλαμβάνεται. Κάθε ένα μπορεί να ποικίλει μεταξύ του ελάχιστου (καθόλου χρώμα) και του μεγίστου (πλήρης ένταση). Εάν όλα τα χρώματα είναι στο ελάχιστο το αποτέλεσμα είναι μαύρο. Εάν όλα τα χρώματα είναι στο μέγιστο, το αποτέλεσμα είναι το άσπρο. Μια διφορούμενη πτυχή του RGB προτύπου χρώματος είναι ότι αυτά τα χρώματα μπορούν να γραφτούν με διάφορους διαφορετικούς τρόπους.

Η επιστήμη χρώματος μιλά για τα χρώματα στη σειρά 0.0 (ελάχιστο) σε 1.0 (μέγιστο). Οι περισσότεροι τύποι χρώματος παίρνουν αυτές τις τιμές. Παραδείγματος χάριν, το πλήρες κόκκινο είναι 1.0, 0.0, 0.0 Οι τιμές χρώματος μπορούν να γραφτούν ως ποσοστά, από 0% (ελάχιστο) σε 100% (μέγιστο). Για να μετατρέψετε από τη σειρά 0.0 έως 1.0, δείτε το ποσοστό. Το πλήρες κόκκινο είναι 100%, 0%, 0%.

Οι τιμές χρώματος μπορούν να γραφτούν ως αριθμοί στη σειρά 0 έως 255, απλά με τον πολλαπλασιασμό της σειράς 0.0 έως 1.0 με 255. Αυτό βρίσκεται συνήθως στην πληροφορική, όπου οι προγραμματιστές το έχουν βρει κατάλληλο να αποθηκεύσουν κάθε αξία χρώματος σε ένα byte (8 bit). Αυτή η σύμβαση έχει γίνει τόσο διαδεδομένη και σχεδόν αυτονόητη για πολλούς συγγραφείς. Το πλήρες κόκκινο είναι το 255,0,0

Η ίδια σειρά, 0 έως 255, γράφεται μερικές φορές σε δεκαεξαδικό, μερικές φορές με ένα πρόθεμα (π.χ. #). Επειδή οι δεκαεξαδικοί αριθμοί σε αυτήν την σειρά μπορούν να γραφτούν με ένα σταθερό σχήμα δύο ψηφίων, το πλήρη κόκκινο #FF, # 00, #00 μπορεί να γραφτεί και σαν #ff0000. Αυτή η σύμβαση χρησιμοποιείται στα χρώματα στο διαδίκτυο και θεωρείται επίσης από μερικούς συγγραφείς αυτονόητη.

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../r/g/b/RGB_8895.html"

Κατηγορίες: Χρώματα | Επιστήμη υπολογιστών | Γραφιστική

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση

##### Άλλες γλώσσες

- Български
- Català
- Česky
- Dansk
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Italiano
- 한국어
- Ripoarisch
- Lietuvių
- Nederlands
- Polski
- Português
- Русский
- Slovenščina
- Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Tiếng Việt
- 中文