# Αντιόπη (ναρκαλιευτικό)

### Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αντιόπη (Ναρκαλιευτικό) / Μ-211, Μ-205

- Πρώην Βελγικό ‘HERVE M-921’.
- Πρώην ‘USS MSC 153’.
- Ναυπηγήθηκε στις ΗΠΑ στα ναυπηγεία ‘Hodgson Bros, Goudy and Stevens, East Boothbay Me’.
- Πέντε πλοία ναρκαλιευτικά που παρελήφθησαν από το Βελγικό Ναυτικό επιστρεφόμενα από την Αμερικανική Στρατιωτική Βοήθεια. Ιδίου τύπου πλοίο ‘ΝΙΟΒΗ’.
- Κατασκευάστηκαν μεταξύ 1960-1962.
- Ξύλινο σκάφος με ευρεία χρήση αντιμαγνητικού υλικού στις μεταλλικές κατασκευές.
- Στις 29/07/1961 παρελήφθη από την Οστάνδη του Βελγίου.

## [Επεξεργασία] Χαρακτηριστικά

- Εκτόπισμα : 330/402 ΤΝ.
- Διαστάσεις : 145Χ28Χ8 πόδια.
- Πρόωση : Ντίζελ 900 ΒΗΡ, διπλέλικο.
- Ταχύτητα : 14 κόμβοι.
- Οπλισμός : 1 δίδυμο 20 χιλιοστών.

Ανακτήθηκε από "http://el.wikipedia.org../../../%CE%B1/%CE%BD/%CF%84/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%B7_%28%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%29.html"

Κατηγορία: Ελληνικά Ναρκαλιευτικά

##### Views

- Άρθρο
- Συζήτηση
- Τελευταία έκδοση

##### Αναζήτηση