# B-1 Lancer

### De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Calitatea informaţiilor sau a exprimării din acest articol trebuie îmbunătăţită.
Consultaţi manualul de stil şi îndrumarul, apoi daţi o mână de ajutor.

Boeing B-1 LANCER este un bombardier strategic cu rază lungă de acţiune construit de către compania Boeing.

B-1 Lancer
Tip | Bombardier
Constructor | Rockwell International/ Boeing
Primul zbor | 1974-12-23
Introdus | 1986-10-01
Status | 67 active, 24 mothballed
Utilizator principali | Forţele Aeriene ale SUA, nu există alţi utilizatori
Bucăţi construite | 104
Cost unitar | US$283.1 milioane în 1998
Variante | B-1B

## [modifică] Galerie foto

Imagine:300px-B-1cockpitnight-1-.jpg
Cockpitul avionului Boeing B-1B
Imagine:300px-B1 fire-1-.jpg
Aterizare de urgenţă

Imagine:300px-RIAT2004-B1B-1-.jpg
Boeing B-1B la RIAT 2004
Imagine:300px-B-1B over the pacific ocean-1-.jpg
Boeing B-1B deasupra Oceanului Pacific

## [modifică] Unităţi care folosesc avionul Boeing B-1 Lancer

7th Bomb Wing, Dyess AFB, Abilene, Texas

9th Bomb Squadron

28th Bomb Squadron

28th Bomb Wing, Ellsworth AFB, Rapid City, South Dakota

34th Bomb Squadron

37th Bomb Squadron

53d Wing, Eglin AFB, Florida

337th Test and Evaluation Squadron, Dyess AFB, Texas

57th Wing, Nellis AFB, Nevada

77th Weapons Squadron, USAF Weapons School, Dyess AFB, Texas

Specifications (B-1B Lancer)

## [modifică] Specificaţii (B-1B Lancer)

## [modifică] Caracteristici generale

Echipaj: 4

Lungime: 146 ft (44.5 m)

Anvergura aripii:

Dreaptă: 137 ft (41.8 m)

Delta: 79 ft (24.1 m)

Înălţime: 34 ft (10.4 m)

Suprafaţa aripii: 1,950 ft² (181.2 m²)

Airfoil: NA69-190-2

Masa (gol): 192,000 lb (87,100 kg)

Masa (încărcat): 326,000 lb (148,000 kg)

Masa maximă la decolare: 477,000 lb (216,400 kg)

Motor: 4× General Electric F101-GE-102 turboventilator dublu-flux

Propulsia normală: 14,600 lbf (64.94 kN)

Propulsia (cu post-combustie): 30,780 lbf (136.92 kN) fiecare

## [modifică] Performanţe

Viteza maximă: Mach 1.25 (950 mph, 1,330 km/h)

Raza de acţiune (modul de luptă): 2,993 nm (3,445 mi, 5,543 km)

Raza maximă de acţiune: 6,478 nm (7,456 mi, 11,998 km)

Plafon operaţional: 60,000 ft (18,000 m)

Wing loading: 167 lb/ft² (816 kg/m²)

Thrust/weight: 0.37

## [modifică] Armament

Locaţii:

6 puncte de acroşaj externe pentru o greutate maximă de 59,000 lb (27,000 kg)

3 locaţii de armament interne pentru o greutate de 75,000 lb (34,000 kg)

Opţiuni:

Bombe: 114× GBU-39 Small Diameter Bomb GPS guided bombs

84× Mk-82 general purpose bombs

84× Mk-62 naval mines

8× Mk-65 naval mines

30× CBU-87/89 cluster munitions

30× CBU-97 sensor-fused weapon

30× CBU-103/104/105 WCMD

24× GBU-31 JDAM GPS guided bombs (both Mk-84 general purpose and BLU-109 penetrating bombs)

15x GBU-38 JDAM GPS guided bombs (Mk-82 general purpose warhead)

24× Mk-84 general purpose bombs

Rachete:

24× JASSM

12× JSOW

Adus de la "http://ro.wikipedia.org../../../b/-/1/B-1_Lancer_9d5f.html"

Categorii: Articole de curăţat | Avioane

##### Views

- Articol
- Discuţie
- Versiunea curentă

##### Caută

##### În alte limbi

- Беларуская
- Česky
- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Italiano
- 日本語
- Nederlands
- Norsk (bokmål)
- Polski
- Português
- Svenska