# Amiga 500

### Vikipedi, özgür ansiklopedi

Monitör ve Floppy Disk Sürücüsüne sahip bir Amiga 500.

1987 yılında Commodore International firması tarafından piyasaya sürülen bir kişisel bilgisayardır.

Amiga 500 çoğunlukla oyun amaçlı kullanılmıştır. Gerçekten multitasking'e izin veren bir yapısı vardır.

Teknik Özellikleri

- Motorola 68000 (32-bit CISC işlemci)
- OCS (çoğunlukla) veya ECS çipseti
- İşletim Sistemi : AmigaOS 1.2 ya da 1.3
- 512 KB CHIPRAM
  - Hafıza için üst limit 16 MB
- Orijinal /Genişletilmiş çipset
- 50 hertz PAL ve 60 Hz NTSC televizyon çıkışı
- Yazılımdan değiştirilebilir ses filtresi
- IRQ paylaşım

Agnus, Denise ve Paula, Amiga çipsetinin temelleridir.

## [değiştir] Varyasyonları ve Ek Donanımlar

Daha sonra çıkartılan A500+ modeli 2.05 kickstart ve ECS çipsetiyle gelir. Bu modelde 512KB yerine 1024KB CHIPRAM vardır.

Popüler donanım güncellemeleri 512KB ram kartı A590 harddisk, ve TV bağlantısı sağlayan modülatördür. Daha güçlü işlemciler, yardımcı matematik işlemci ve daha fazla ram takmayı sağlayan turbo kartları mevcuttur. Amiga 500'de video montajı için ucuz genlock'lar üretilmiştir.

A500+ modelinin 2.05 kickstart'ı bazı oyunlarda sorun çıkarttığı için bilgisayarı 1.3 kickstart'a döndüren kickswitch donanımı bu modelin kullanıcıları arasında popülerdir.

## [değiştir] İç Bağlantılar

- Commodore
- Amiga

## [değiştir] Dış Bağlantılar

- Türk Amiga Kullanıcıları Sitesi
- Bilgisayar Müzesi Sitesi

"http://tr.wikipedia.org../../../a/m/i/Amiga_500.html"'dan alındı

Sayfa kategorileri: Bilgisayar | Amiga

##### Views

- Madde
- Tartışma
- Güncel sürüm

##### Ara

##### Diğer diller

- Deutsch
- English
- Español
- Suomi
- Français
- Hrvatski
- Íslenska
- Italiano
- Norsk (nynorsk)
- Polski
- Svenska